CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Tutorial: Perçage

Créer un motif percé est vraiment très facile. Ici c'est le caractère 'N' de la police TTF WinDing qui est utilisé pour créer un motif de perçage pour un boîtier de disque dur externe. Le fichier utilisé est disponible sous le nom jolly-roger.zip dans le dossier \help\images\tutorials\drilling\ de CamBam.

Télécharger le fichier de ce tutorial

## Etape 1 – Insérer un texte

Le fonctionnement des opérations de Perçage est basé sur les listes de points ou les centres des cercles. Il y a un certain nombre de fonctions dans CamBam pour générer des listes de points qui peuvent donner des effets intéressants.

Dans un nouveau projet CamBam, insérez un objet Texte . Le caractère majuscule 'N' de la police WingDings se trouve être un sympathique Jolly Roger.
Réglez la hauteur du texte au alentour de 200 (ici je travaille en mm) dans la propriété Hauteur de l'objet texte, et sélectionnez la police WingDings dans la propriété Police.

## Etape 2 – Remplir l'objet texte avec des points

Sélectionnez l'objet texte puis choisissez Dessiner – Points – Remplir géométrie dans le menu contextuel de la zone de dessin. Il vous sera demandé l'écartement entre les points. Entrez 2 et appuyez sur Entrée.
Vous devriez maintenant avoir créé un ensemble de points qui remplissent la géométrie sélectionnée (à l'exclusion des trous)

## Etape 3 – Insérer une opération de perçage

Avec les trois listes de points sélectionnées, insérez une opération de Perçage. .

Dans les propriétés de l'opération, définissez Diamètre de l'outil à 1,5 et Profondeur finale à -3. Veillez à ce que Méthode de perçage soit à Cycle de perçage (perçage au foret et non à la fraise)
C'est à peu près tout! Pour rendre les choses plus claires, vous pouvez faire un clic droit sur le calque contenant les objets de dessin dans l'arborescence du projet et sélectionnez Cacher le calque.
Vous devriez maintenant juste voir un tas de cercles indiquant la taille des trous.

Un clic droit sur le dossier Usinage de l'arborescence des fichiers pour générer le Gcode.
Voici une pièce faite un peu plus tôt. Il s'agit du couvercle en aluminium d'un boîtier de disque dur externe USB. Ca devrait être sympa avec des LED derrière.

La plupart des géométries peuvent être utilisées pour générer des listes de points. Essayez d'expérimenter avec les autres options d'insertion de points.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd