CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Le menu Fichier

## Ouvrir

Permet d'ouvrir un fichier existant, actuellement CamBam supporte les formats suivants:

- Fichiers natifs de CamBam (*.cb)
- Fichiers DXF Autodesk (*.dxf)
- Fichiers 3Dstudio (*.3ds)
- Maillage Stéréolitho 3D (*stl)
- Fichiers Gcode (*.tap, *.nc)
- Fichiers Gerber (*.gbr)

Les extensions de fichiers inconnues sont présumées être des fichiers Gcode.

Utilisez le menu Fichier/Ouvrir pour ouvrir le fichier souhaité ou utilisez l'icône de la barre d'outils.

CamBam peut également ouvrir un fichier passé en argument par la ligne de commande.

Si CamBam a été installé à l'aide du MSI Installer, Windows associera automatiquement les fichiers .cb à CamBam.

Si l'installation à été faite manuellement à partir d'une mise à jour ne contenant que l'exe, vous devrez utiliser l'option "ouvrir avec" de Windows et choisir CamBam dans la liste des programmes.

## Nouveau

Permet de créer un nouveau fichier vierge.

L'interface sera réinitialisée, les paramètres par défaut sauvegardés dans la configuration générale seront utilisés.

Info: Si vous avez donné un chemin d'accès valide vers un fichier .cb dans les options générales à la rubrique Divers/Fichier modèle, ce fichier sera utilisé comme modèle (et remplacera certaines des valeurs des options).

Créer un modèle:

Pour créer un tel fichier, il vous suffit d'enregistrer un fichier CamBam (.cb) vierge pour lequel vous avez fait tous les réglages que vous voulez avoir à la création d'un nouveau fichier. Vous pouvez par exemple y définir un post-processeur à utiliser, un brut etc …

Il suffira ensuite de donner le chemin d'accès à ce fichier dans la propriété Fichier modèle des options générales pour que ce fichier soit utilisé à chaque ouverture de CamBam ou à chaque création d'un nouveau projet.

## Nouveau depuis un modèle

Le même principe de fichier .cb servant de modèle est utilisé ici, la seule différence c'est que vous pouvez choisir le fichier à ouvrir. Il est ainsi possible de se préparer diverses configurations de travail.

Naturellement, votre modèle peut également contenir des formes et des opérations d'usinages.

Par défaut le sélecteur de fichier vous donne accès au dossier Template du dossier system de CamBam. Il est bien sur possible d'explorer d'autres dossiers du PC.

## Enregistrer , Enregistrer sous …

Vous pouvez enregistrer votre travail au format .cb à l'aide du menu Fichier/Enregistrer ou Enregistrer sous..

Suivant les réglages du paramètre Fichiers de sauvegarde des options générales, un certain nombre de fichiers de sauvegarde seront générés à chaque enregistrement. Les fichiers de sauvegarde auront l'extension .b1, .b2 ..etc.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd