CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Profilage des bords

Le profilage des bords est une méthode de génération de pseudo objets 3D à partir de formes 2D en créant des congés, des rayons et des chanfreins sur les bords des objets 2D.

Le profilage des bords est créé en manipulant la propriété composite Profilage des bords de l'opération d'usinage de Contours.

Les fichiers side_profiles.cb et heart-shaped-box.cb du dossier Sample de CamBam illustrent la variété de possibilités d'utilisation de cette méthode.

Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant une fraise hémisphérique.

## Propriétés

Méthode | Aucun: Cotés perpendiculaires. Chanfrein: Valeur contiendra la valeur de l'angle en degrés par rapport à la verticale. Rayon convexe (rayon): Valeur contiendra la valeur du rayon. Rayon concave (congé): Valeur contiendra la valeur du rayon.
Valeur | La valeur de l'angle ou du rayon suivant la méthode sélectionnée dans Méthode
Ajuster largeur de coupe | Ajuster la largeur de coupe. Si à Faux, les parcours d'outil suivront uniquement la forme du profil à réaliser. C'est parfait pour une passe de finition, mais inapproprié pour l'ébauche. Mettez Ajuster largeur de coupe à Vrai pour usiner sur toute la largeur du profil, par couches. C'est la méthode à utiliser pour l'ébauche.

Ajuster largeur de coupe = Vrai | Ajuster largeur de coupe = Faux

Le signe du paramètre Valeur est significatif et en inversant ce signe on obtiendra des effets différents.

Voici quelques exemples de différentes combinaisons de signes pour la méthode Profilage des bords, et de valeurs intérieur / extérieur pour le paramètre intérieur / extérieur de l'opération de Contour. Ces images ont été créées à partir du fichier d'exemple side_profiles.cb.

Méthode = Rayon convexe
Valeur = +Ve Contour = Extérieur | Valeur = -Ve Contour = Extérieur
Valeur = +Ve Contour = Intérieur | Valeur = -Ve Contour = Intérieur
Méthode = Rayon concave
Valeur = +Ve Contour = Extérieur | Valeur = -Ve Contour = Extérieur
Valeur = +Ve Contour = Intérieur | Valeur = -Ve Contour = Intérieur
Méthode = Chanfrein
Valeur = +Ve Contour = Extérieur | Valeur = -Ve Contour = Extérieur
Valeur = +Ve Contour = Intérieur | Valeur = -Ve Contour = Intérieur

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd