CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Création des parcours d'outil et du Gcode

CamBam utilise des Opérations d'Usinage pour générer les parcours d'outil et les instructions machine (Gcode).

Les Opérations d'Usinage suivantes sont actuellement supportées:

Contour - Crée un parcours d'outil suivant la géométrie sélectionnée avec un décalage intérieur ou extérieur.

Poche - Evide une région délimitée par la géométrie sélectionnée pour créer une poche.

Gravure - Utilisé pour insérer un parcours d'outil suivant la géométrie sélectionnée.

Perçage - Génère des instructions de perçage depuis une liste de points.

Profilage 3D - Profilage multi passes en ébauche et finition de maillage 3D. Possibilité des créer les 2 faces de l'objet (avant/arrière) ainsi que des moules.

Tournage - Utilisé pour générer du Gcode pour la réalisation de pièces au tour (en développement)

Importer Gcode - Les fichiers Gcode peuvent être importés, visualisés, modifiés à l'aide d'un éditeur de texte et insérés en tant qu'opération d'usinage en même temps que d'autres opérations. Le Gcode contenu dans l'objet Fichier Gcode sera inséré tel quel dans le Gcode produit.

Pour plus de détails sur la création et l'utilisation des opérations d'usinage veuillez vous reporter à la section tutorial.

Une fois que les opérations d'usinage ont été définies, le Gcode est généré en cliquant du bouton droit de la souris sur le dossier Usinage dans l'arbre du projet et en sélectionnant Créer le fichier Gcode dans le menu contextuel.

NOTE: la fonction Créer le fichier Gcode est également disponible au niveau de chaque opération d'usinage et de chaque groupe d'usinage. Cela ne générera le Gcode que pour l'opération ou le groupe sélectionné.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd