CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Opérations de Perçage

Permet de créer de perçages depuis une liste de points ou de cercles.

## Propriétés

(Général)
Activé | Vrai : Des parcours d'outil et du Gcode seront générés pour cette opération d'usinage Faux: L'opération sera ignorée, aucun Gcode/parcours d'outil ne sera produit pour cette opération.
ID Primitives | La liste des objets (formes) à partir desquels cette opération d'usinage est définie.
Infos | A des fins générales, champ de texte multiligne qui peut être utilisé pour stocker des notes ou les paramètres des compléments (plugins).
Nom | Chaque opération d'usinage peut recevoir un nom ou une description qui sera inclus sous forme de commentaire dans le Gcode produit. Cela permet d'identifier facilement les différentes opérations dans le code.
Style | Permet de sélectionner un Style d'Usinage pour cette opération. Tous les paramètres par défaut seront hérités de ce style.
Choix de l'outil
Diamètre de l'outil | Diamètre de l'outil (dans l'unité utilisée par le dessin) Si le Ø est à 0, la valeur utilisée sera celle qui correspond au n° d'outil stocké dans la bibliothèque d'outils courante.
Forme d'outil | Le profil de l'outil. Si non spécifié, les valeurs utilisées seront celle stockées dans la bibliothèque d'outils pour le n° de cet outil. Profils disponibles: Cylindrique, Hémisphérique, A rayon, A graver, Perçage, Tournage

Numéro d'outil

Utilisé pour identifier l'outil en cours.

Si le n° d'outil change d'une opération à l'autre, une instruction "changement d'outil" est générée dans le Gcode.

Numéro d'outil = 0 est un cas spécial, aucun changement d'outil n'est généré.

Le n° d'outil est également utilisé pour récupérer les informations le concernant dans la bibliothèque d'outils courante.

La bibliothèque est définie dans le groupe parent ou au niveau du dossier Usinage.
Si aucune bibliothèque n'est définie, la bibliothèque par défaut sera utilisée (Standard-in ou Standard -mm suivant unité courante)

Contrôle de broche
Gamme de vitesses | Champ mémo, Cela peut être le N° des poulies ou la valeur du bouton de réglage de la broche par exemple.
Sens de rotation | Sens de rotation de la broche: horaire (CW) – anti-horaire (CCW) – Arrêt
Vitesse de rotation | Vitesse de rotation de la broche en tr/min
Contrôle des avances
Vitesse d'avance | Vitesse d'avance en usinage normal (G1, G2, G3)
Vitesse d'avance en plongée | Vitesse d'avance lors de la pénétration verticale dans la matière. (en Z)
Contrôle des déplacements latéraux
Déplacement latéral maxi | Distance maximale, en fraction du Ø de la fraise ou la matière sera coupée par déplacement horizontal de l'outil.(trajectoires //, usinage de poches,..) Si la distance jusqu'à la prochaine trajectoire et supérieure à Déplacement latéral maxi l'outil remontera, se déplacera en rapide à la hauteur définie dans Plan de dégagement jusqu'à la prochaine trajectoire, puis plongera de nouveau dans la matière.
Surépaisseur Nouveau 0.9.8K | C'est la quantité de matière à laisser sur le coté par rapport à la cote finale. Des valeurs négatives peuvent être utilisées pour augmenter la valeur de la dernière passe. (cela créera un usinage plus "large") Fonctionne uniquement avec le mode Fraisage en spirale.
Contrôle profondeur d'usinage
Incrément de passe | L'incrément en profondeur permet de contrôler le pas de la spirale en mode Fraisage en Spirale . C'est la profondeur de descente pour un tour de la spirale.
Plan de dégagement | Le plan (hauteur Z) où remontera l'outil pour les déplacements en rapide (G0) Le Plan de dégagement doit être libre de tous obstacles, matière à usiner, brides, … afin de permettre le libre déplacement de l'outil en n'importe quel point de la surface d'usinage.

Profondeur finale

Position en Z de la dernière passe (coordonnées absolues)

Attention! Le comportement de cette opération a changé depuis les versions antérieures. Sur la version 0.9.8, la profondeur finale est désormais une coordonnée Z absolue, cohérente avec les autres opérations d'usinage.

Dans les versions précédentes, la profondeur finale de perçage était définie par rapport à Surface pièce.

Surface pièce | Coordonnée Z d'où démarrera l'usinage. C'est généralement la surface supérieur de la pièce.
Expérimentale
Transformer | Utilisé pour transformer les trajectoires. Attention cette fonction est expérimentale est peut donner des résultats imprévisibles
Options
Ebauche / finition | Détermine si l'opération est une ébauche ou une finition. Cette information pourra être utilisée dans les calculs automatiques de vitesse de broche et d'avance dans une future version.

Mode d'optimisation

Une option qui permet de définir la méthode utilisée pour déterminer l'ordre dans lequel les trajectoires seront exécutées (pour la production du Gcode)

Standard (0.9.7) – Les trajectoires sont ordonnées pour minimiser les déplacements en rapide
Expérimental (0.9.8) – Un optimiseur de trajectoires amélioré qui est actuellement en test.
Aucun – Pas d'optimisation, les trajectoires sont générées dans l'ordre ou elles ont été créées.

Options du Gcode
En-tête d'opération personnalisée | Un script en Gcode (multiligne) qui sera inséré avant l'opération d'usinage courante dans le Gcode produit.
Fin d'opération personnalisée | Un script en Gcode (multiligne) qui sera inséré après l'opération d'usinage courante dans le Gcode produit.

Mode de déplacement

Mode de suivi de trajectoire:

Vitesse constante (G64) La vitesse d'avance reste constante mais le suivi de la trajectoire est moins précis.

Trajectoire exacte: (G61) Suivi précis de la trajectoire, mais ralentissement et à coups dans la vitesse d'avance.

Indéfini: Utilise la valeur définie dans les options du dossier Usinage.

Plan de travail | Définit le plan de travail pour le Gcode. Les arcs seront définis dans ce plan. Options disponibles: XY, XZ et YZ
Point de départ | Utilisé pour choisir un point proche de l'endroit ou devra démarrer l'usinage. Si le point de départ est défini, un petit cercle sera affiché à cet endroit lorsque l'opération d'usinage est sélectionnée. Le point de départ peut être déplacé par un cliquer/glisser du bouton gauche.
Perçage
Diamètre du trou | Utilisé pour définir le Ø de perçage en mode Fraisage en spirale. Si sur Auto, le Ø du trou sera calculé à partir de la forme sélectionnée pour cette opération (cercle).
Fond plat (spirale) Nouveau 0.9.8K | Pour le perçage en spirale uniquement. Si à Vrai, une trajectoire circulaire est ajoutée au fond du perçage afin d'obtenir un fond plat. Si à Faux, aucune trajectoire en cercle n'est ajoutée, ce qui peut être utile pour le fraisage de filetages.
Hauteur de rétraction | Hauteur de rétraction pour chaque débourrage. (en mode Cycle de perçage avec débourrage)
Incrément débourrage | Profondeur de perçage avant débourrage. Si à 0, pas de débourrage. (en mode Cycle de perçage)
Longueur de la sortie | Uniquement pour la méthode Fraisage en spirale. La distance à parcourir en direction du centre du trou avant rétraction. Si positif, se rapproche du centre du trou, si négatif, s'en éloigne.

Méthode de perçage

Méthode utilisée pour générer les instructions de perçage. Les options possibles sont:

Cycle de perçage: Utilise les instructions G81, G82 ou G83
Fraisage en spirale (horaire): Fraisage en spirale, sens horaire
Fraisage en spirale (anti-horaire): Fraisage en spirale, sens anti-horaire
Script personnalisé: Utilise un script personnalisé.

Pause | Durée de la pose en position basse dans un cycle de perçage. L'unité peut être des secondes ou des millisecondes en fonction du paramétrage de l'interpréteur de commande.

Script personnalisé

Gcode personnalisé utilisé si Méthode de perçage = Script personnalisé

Divers macro peuvent être utilisées dans ce script, elles seront complétées par le post-processeur.

| – nouvelle ligne
$c – Plan de dégagement
$d – Diamètre du trou
$f – Vitesse d'avance en plongée
$h – coordonnée Z de chaque point
$n – N° d'outil
$p – Temporisation
$q – Incrément débourrage
$r – Hauteur de rétraction
$s – Surface pièce
$t – Diamètre de l'outil
$x – Coordonnée X de chaque point (centre du perçage)
$y – Coordonnée Y de chaque point (centre du perçage)
$z – Profondeur finale

Utiliser sortie | Uniquement pour la méthode Fraisage en spirale. Si à Vrai, l'outil s'approchera ou s'éloignera du centre du trou avant rétraction.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd