CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Tutorial: Profil pour poulie crantée

Ce tutorial explique l'utilisation d'une opération d'usinage de type Contour pour créer une poulie crantée à la norme HTD5.

Ce tutorial utilise les fonctions du menu Compléments/Boite à outils de CamBam pour générer le profil de la poulie.

Télécharger le fichier du tutorial

## Etape 1 – Insérer le profil d'une poulie crantée HTD

Utilisez le menu Compléments/Boite à outils – Poulies crantées pour générer une poulie crantée.
Entrez le nombre de dents pour une poulie au pas de 5 mm dans la boite de dialogue, puis cliquez dans la zone de dessin en positionnant le centre de la poulie sur l'origine.
Alt + double clic fera un zoom pour que le dessin tienne toute la fenêtre d'affichage.

## Etape 2 – Insérer une opération d'usinage Contour

Cliquez sur la géométrie de la poulie dans la zone de dessin, puis sur le bouton Contour de la barre d'outil.

Un nouvel objet Contour sera crée et affiché dans le premier Groupe d'usinage du dossier Usinage de l'arborescence du projet. La fenêtre des propriétés de l'objet Contour affiche ses propriétés prête à être éditées.

Modifiez les valeurs des propriétés suivantes pour leur donner les valeurs ci dessous.

Diamètre de l'outil | 2
Surface pièce | 0
Incrément de passe | 0.5
Profondeur finale | -5
Vitesse d'avance | 200
Vitesse d'avance en plongée | 100
Plan de dégagement | 1.5

Note: Si besoin, cliquez sur le bouton 'Avancé' en haut de la fenêtre des propriétés pour afficher la totalité des paramètres disponibles

Générez le parcours d'outil de l'opération d'usinage en cliquant du bouton de droite dans la zone de dessin et en choisissant Usinage – Générer les parcours d'outil dans le menu contextuel.

Pour faire pivoter la vue de dessin 3D, maintenez la touche Alt, puis cliquez et glissez la souris sur le dessin. Pour réinitialiser le point de vue, maintenez la touche Alt puis double cliquez sur le dessin. Deux autres modes de rotation peuvent être réglés dans Outils – Options.

Mode de rotation = Gauche + Milieu. Si ce mode est sélectionné, l'affichage peut être tourné en cliquant sur le bouton du milieu de la souris et en faisant glisser avec le gauche. Pour réinitialiser le point de vue dans ce mode maintenez le bouton du milieu enfoncé et double-cliquez du bouton gauche.

Mode de rotation = Gauche + Droit. Idem au mode précédant, mais c'est le bouton de droite qui est utilisé à la place du bouton du milieu.

## Etape 3 – Créer le trou central

Créer un cercle d'un diamètre de 8mm en utilisant l'outil cercle et en positionnant le centre à l'origine du dessin.

Un premier clic du bouton gauche positionne le centre du cercle, relâchez le bouton et déplacez la souris pour obtenir le diamètre désiré, puis faite un deuxième clic gauche. Pour sortir du mode création de cercle, cliquez sur le bouton du milieu, ou utilisez la touche Echap.

Sélectionnez le cercle et attribuez-lui une opération de Contour avec le bouton . Réglez les propriétés avec les mêmes valeurs que l'opération précédente.

Astuce: Une méthode rapide pour faire cela consiste a sélectionner Contour1, a utiliser l'option Copier (menu contextuel, ou Ctrl + C) puis à sélectionner Contour2 et utiliser l'option Coller le format (Maj + Ctrl +V)

Mettez la valeur de Intérieur / Extérieur sur Intérieur.

Nous pouvons nous contenter de ne calculer que le parcours d'outil pour cette opération ; pour cela cliquez du bouton de droite sur cette opération dans l'arborescence (Contour2 en principe) et sélectionner Générer les parcours d'outil.

## Etape 4 – Créer le Gcode

Avant de produire le Gcode, il serait temps d'enregistrer votre dessin.
Inspecter visuellement le parcours et vérifier avec attention les paramètres de chaque opération d'usinage.
Pour créer un fichier Gcode , faites un clic du bouton de droite dans la zone de dessin puis sélectionnez Usinage – Créer le fichier Gcode dans le menu contextuel
CamBam vous demandera alors l'emplacement du fichier Gcode à produire. Si le fichier du projet a été enregistré le chemin par défaut sera dans le même dossier que le fichier du projet, avec une extension '.nc'
Si le fichier de destination existe déjà, il vous sera ensuite demandé de confirmer l'écrasement.
Pour contrôler la façon dont le fichier Gcode est produit, sélectionnez le dossier Usinage de l'arborescence du projet. Les propriétés d'usinage pour ce projet seront alors affichées dans la fenêtre des propriétés de l'objet.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd