CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Le menu Outils

CamBam possède un certain nombre d'outils regroupés dans le menu Outils.

- Sauver les réglages

> Sauvegarde les différents réglages effectués dans CamBam comme, les paramètres généraux, les bibliothèques de styles, les bibliothèques d'outils.

- Sauver les réglages en quittant

> Si cette entrée de menu est cochée, la sauvegarde se fera automatiquement en quittant CamBam.

- Explorer le dossier système

> Ouvre le dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers système de CamBam (bibliothèques, post processeurs, modèles, scripts …) Ce dossier correspond au dossier système dont le chemin d'accès a été défini dans la propriété Chemin d'accès Système des options générales.

- Options

> Ouvre la liste des options générales du programme.

- Chercher des mises à jour

> Vérifie l'existence d'une nouvelle mise à jour de CamBam sur le Web.

- Effacer les messages

> Efface les messages de la fenêtre d'information située sous la fenêtre de dessin.

- Afficher taille des objets

> Affiche les dimensions extrêmes de l'objet sélectionné, ainsi que les positions extrêmes occupées dans l'univers 3D de CamBam.

> > Min: coordonnées minimales de l'objet en X, Y et Z séparées par une virgule.
> > ici: x=-60 y=-50.000…69 z=0

> > Max: coordonnées maximales de l'objet en X, Y et Z séparées par une virgule.
> > ici: x=60 y=50.000…69 z=15.000..009

> Largeur, Hauteur, Profondeur Dimensions maximales de l'objet en unité de dessin.

- Mesurer Raccourcis = touche M

  Permet de tracer une ligne pour effectuer une mesure entre deux points.

  Une fenêtre s'ouvre ensuite pour donner le résultat de la mesure.

- Recharger post-processeurs

> Recharge le post processeur en cours depuis le disque dur, nécessaire en cas de modification du post processeur.

- Télécharger la dernière traduction

> Télécharge le dernier fichier de traduction à jour pour votre langue sur le site de Cambam

- Simuler avec CutViewer

> Lance la simulation avec le logiciel tiers CutViewer Mill afin d'obtenir une simulation 3D du Gcode qui a été produit.

Afin de ne pas avoir à fournir de paramètres manuellement à CutViewer Mill, vous devez utiliser un des post processeurs prévus pour travailler conjointement avec ce logiciel. (Mach3-CV pour le fraisage, Mach3-Turn-CV pour le tournage). Vous devrez également définir un objet Brut dans le dossier Usinage de CamBam qui sera alors automatiquement crée sous CutViewer Mill.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd