CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Création du Gcode

La méthodologie de base pour créer le Gcode est la suivante.

- Créer ou importer des objets (formes 2D ou 3D)
- Sélectionner les objets et leur assigner une Opération d'Usinage.
- Générer les parcours d'outil et les inspecter visuellement.
- Sélectionner un post processeur.
- Créer le fichier Gcode

## Générer et inspecter les parcours d'outil.

Les parcours d'outil sont générés en sélectionnant le menu Usinage – Générer les parcours d'outil, en pressant CTRL +T, ou par un clic droit sur une opération d'usinage individuelle dans l'arborescence du dessin en choisissant Générer les parcours d'outil dans le menu contextuel.

Vous pouvez également générer les parcours d'outil d'un Groupe d'opérations d'usinage ou de l'ensemble (niveau Usinage) de la même manière via le menu contextuel.

CamBam permet d'afficher une vue 3D. Faite tourner la vue (ALT + déplacement clic gauche enfoncé) pour voir les parcours d'outil avec davantage de détails ainsi que les différents niveaux de profondeur.

Les parcours d'outil indiquent la trajectoire que suivra l'axe de l'outil coupant. Des couleurs différentes sont utilisées pour différentier les déplacements en lignes droites et les arcs de cercles. De petites flèches indiquent le sens de déplacement. Les déplacements en rapide sont indiqués par des lignes rouges pointillées.

Un certain nombre de réglages permettent de contrôler l'apparence des parcours d'outil.

En sélectionnant le dossier racine de l'arborescence (celui qui porte le nom du projet), vous aurez accès à différentes options de visualisation des parcours d'outil. Dans les versions précédentes de CamBam ces paramètres se trouvent dans les options du dossier Usinage.

Les parcours d'outil peuvent être masqués par le menu Affichage – Afficher parcours d'outil ainsi que dans le menu contextuel qui apparaît d'un clic droit dans la fenêtre de dessin.

L'option Afficher largeur de coupe du menu Affichage est très utile pour voir quelle sera la matière effectivement coupée par l'outil.

## Sélectionner un Post processeur

CamBam possède plusieurs post processeurs qui peuvent être définis dans la propriété Post processeur du dossier Usinage. Si aucun post processeur n'est défini, le post processeur par défaut sera utilisé.

Chaque projet peut posséder son propre post processeur. Si vous souhaitez définir un post processeur par défaut à l'ouverture de CamBam, vous devez créer un fichier de modèle auquel vous aurez affecté le post processeur souhaité et définir ce modèle comme modèle par défaut. Voir ici pour plus d'info.

## Créer le fichier Gcode final

Une fois que les opérations d'usinage ont étés correctement définies et vérifiées, un fichier Gcode peut être produit pour utilisation avec un logiciel contrôlant la CN. Sélectionnez le menu Usinage – Créer le fichier Gcode pour créer ce fichier.

Si aucun fichier Gcode n'a déjà été crée, un sélecteur de fichier apparaîtra.

Le nom de fichier du Gcode est stocké dans les paramètres d'usinage et peut être modifié dans la propriété Fichier Gcode du dossier Usinage de l'arborescence. (Sous la rubrique Destination). La sélection de la ligne Fichier Gcode fera apparaître un bouton qui permettra d'ouvrir un sélecteur de fichier.

Un nom de fichier par défaut est suggéré en ajoutant l'extension par défaut d'un fichier Gcode au nom du fichier courant.

L'extension du fichier Gcode (.nc par défaut) est définie dans le paramètre Extension Gcode par défaut (rubrique Génération du Gcode) accessible par le menu Outils – Options ou dans le dossier Configuration de l'onglet Système.

Il est souvent utile de pouvoir créer le Gcode d'une seule opération d'usinage. C'est particulièrement utile pour de nouveaux projets ou chaque étape d'usinage peut être exportée et testée séparément. Pour faire cela, cliquez du bouton de droite sur une opération d'usinage ou sur un groupe d'usinage et sélectionnez Créer le fichier Gcode. Cela générera le fichier Gcode pour l'opération ou le groupe d'opérations correspondant en ajoutant le nom de l'opération ou du groupe à la suite du nom de fichier projet.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd