CamBam En ligne | Téléchargements | Forum | Contactez nous

- Contenu
- Introduction
- Les bases
  - L'interface utilisateur
  - Les onglets Dessin et Système
  - Rotation et déplacement de la vue 3D
  - Selectionner les objets
  - Créer les parcours d'outil et le Gcode
  - Unités de dessin
  - Le menu fichier
  - Le menu affichage
  - Le menu outils
  - Exemple simple
  - Raccourcis clavier
- Usinage (FAO)
  - Utilisation des opérations d'usinage
  - Usinage de Contours
  - Usinage de Poches
  - Perçage
  - Gravure
  - Profilage 3D
  - Tournage
  - Filetage
  - V-Grave
  - Création du Gcode
  - Options du dossier Usinage
  - Visualiser et éditer le Gcode
  - Les groupes d'opérations d'usinage
  - Répétitions d'usinages
  - Les styles d'usinage
  - Pénétration dans la matière
  - Les attaches
  - Profilage des bords
  - Post Processeurs
  - Tracé inverse - Importation de Gcode
  - Bibliothèques d'outils
  - Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
- Dessin (DAO)
  - Les entités de dessin - menu Dessiner
  - Les calques
  - Transformations - menu Edition
  - Opérations - menu Edition
  - Edition des polylignes
  - Edition des surfaces
  - Edition des listes de points
  - Création des surfaces - menu Dessiner
  - Remplissage de région
- Tutoriaux
  - Contour
  - Poche
  - Perçage
  - Carte de niveau depuis une image
  - Gravure de texte
  - Usinage 3D - Découverte
  - Usinage 3D
  - Usinage 3D - face arrière
  - Préparation des dessins
- Automatisation
- Configuration
- Appendice
  - Nouveautés
  - Vidéos
  - Fichier de traduction

# Filetage

### Téléchargement

Télécharger le plugin (Version 1.5 - pour Cambam à partir de la rev 0.9.8 N)

### Installation

Pour installer le plugin, décompressez l'archive ThreadingMOP.dll dans le dossier plugins de Cambam.

Si l'installation s'est bien passée, vous devez avoir une nouvelle entrée de menu appelée: Filetage dans le menu Usinage. (menu principal uniquement)

### Utilisation

L'opération de filetage se comporte comme une opération de perçage en spirale et peut être basé sur des listes de points, des cercles ou autres objets de dessin (pour ces derniers, le point central de l'objet sélectionné sera utilisé).

L'opération de filetage suppose qu'un trou de dégagement a été préalablement percé au diamètre requis

L'opération d'usinage génère un parcours d'outil en spirale dont le pas du filetage est défini dans la propriété Incrément de passe.

Les valeurs en TPI (filets par pouce) doivent être converties en une mesure de distance, par exemple pour 25 TPI mettez Incrément de passe = 0,04".

Le diamètre du filetage est renseigné dans Diamètre du trou. Pour les filetages intérieurs (taraudages), ce doit être le plus grand diamètre du filetage désiré. Par exemple, pour un filetage M8, Diamètre du trou serait de 8,0 mm.
Pour les filetages extérieurs, le diamètre mineur (noyau du filetage) requis doit être utilisé. Cela correspond au diamètre de perçage en taraudage.

Ici pour un filetage de M8 au pas de 1.25 mm, le diamètre mineur est de: 8 - 1.25 = 6.75 mm

Des entrées/sorties hélicoïdales tangentes sont toujours insérées. L'entrée/sortie se fera avec une rampe en Z égale à la moitié du pas.

La hauteur de la sortie doit être prise en compte lors de la définition de la Profondeur finale. Par exemple, pour un filetage traversant au pas de 1mm devant être usiné dans un brut de 10 mm de haut, la valeur de Profondeur finale devra être de -10.5 mm.

Pour les filetages intérieurs, le parcours d'outil commence à partir du point central du trou. Pour les filetages extérieurs le rayon tangent est actuellement fixé à la moitié du diamètre de l'outil.

Le filetage de bas en haut ou de haut en bas peut être contrôlé en utilisant la propriété Sens d'usinage.
Par exemple, si la rotation de la fraise est dans le sens horaire, Sens d'usinage = En avalant se traduira par un usinage de bas en haut

Une fraise à fileter à dents multiples peut être utilisée en entrant la longueur taillée dans la propriété Longueur taillée. Pour un outil à dent unique cette valeur doit être mise à 0.

Pour les fraises à fileter à dents multiples (ou pour un usinage de bas en haut), l'outil descend au centre du trou à la vitesse d'avance en plongée jusqu'au point de départ de la trajectoire d'entrée.

Au minimum un tour de spirale sera inséré, et plusieurs si la Longueur taillée est inférieure à la Profondeur finale.

Pour forcer l'usinage de plus d'une seule boucle, vous pouvez entrer une valeur inférieure à la longueur de coupe réelle de l'outil.

## Propriétés

Note: Pour des raisons de clarté, certaines propriétés communes au autres opérations d'usinage ne sont pas visibles ici.

Choix de l'outil
Diamètre de l'outil | Diamètre de l'outil (dans l'unité utilisée par le dessin) Si le Ø est à 0, la valeur utilisée sera celle qui correspond au n° d'outil stocké dans la bibliothèque d'outils courante. Note: Certaines fraises à fileter peuvent avoir un Ø différent de leur description. Il est préférable de mesurer le diamètre réel.
Forme d'outil | Le profil de l'outil. (Non utilisé) CamBam ne gère pas les profils d'outils à fileter pour l'instant.
Longueur taillée | Longueur de la partie taillée de la fraise à fileter en unité de dessin. Pour une fraise à une seule dent, utilisez 0 Pour une fraise à dents multiples, la valeur de ce paramètre peut être mise à Nombre de dent X pas du filet Si ce paramètre est mis sur Auto la valeur sera prise dans la bibliothèque d'outil pour ce N° d'outil.

Numéro d'outil

Utilisé pour identifier l'outil en cours.

Si le n° d'outil change d'une opération à l'autre, une instruction "changement d'outil" est générée dans le Gcode.

Numéro d'outil = 0 est un cas spécial, aucun changement d'outil n'est généré.

Le n° d'outil est également utilisé pour récupérer les informations le concernant dans la bibliothèque d'outils courante.

La bibliothèque est définie dans le groupe parent ou au niveau du dossier Usinage.
Si aucune bibliothèque n'est définie, la bibliothèque par défaut sera utilisée (Standard-in ou Standard -mm suivant unité courante)

Contrôle de broche
Sens de rotation | Sens de rotation de la broche: horaire (CW) – anti-horaire (CCW) – Arrêt Cette propriété, conjointement avec la propriété Sens d'usinage permet aussi de contrôler si l'usinage est effectué de bas en haut ou de haut en bas.
Contrôle des avances
Vitesse d'avance | Vitesse d'avance utilisée pour l'usinage du filetage.
Vitesse d'avance en plongée | Vitesse d'avance lors de la pénétration verticale dans la matière. (en Z) En filetage elle est utilisée pour la descente dans le trou à fileter.
Contrôle des déplacements latéraux
Surépaisseur | C'est la quantité de matière à laisser sur le coté par rapport à la cote finale. Le reste est généralement enlevé plus tard lors de la passe de finition. Des valeurs négatives peuvent être utilisées pour augmenter la valeur de la dernière passe. (cela créera un usinage plus "large")
Contrôle profondeur d'usinage
Incrément de passe | L'Incrément de passe contrôle le pas du filetage. C'est le déplacement en Z pour un tour de la spirale.

Plan de dégagement

Le plan (hauteur Z) où remontera l'outil pour les déplacements en rapide (G0)
Le Plan de dégagement doit être libre de tous obstacles, matière à usiner, brides, … afin de permettre le libre déplacement de l'outil en n'importe quel point de la surface d'usinage.

Un retour au plan de dégagement est effectué entre chaque filetage.

Profondeur finale | La coordonnée Z de la profondeur d'usinage à atteindre. Note: Le dernier demi-tour de la spirale du filet et une sortie tangente, la profondeur finale doit donc tenir compte de ce fait lors d'un filetage traversant. Cette profondeur devra être augmentée de la valeur d'un demi pas.
Surface pièce | Coordonnée Z d'où démarrera l'usinage. Pour les fraises à fileter à dents multiples, l'outil descend au fond du trou avant le début de l'usinage.
Filetage
Diamètre du trou | Pour les filetages intérieurs (taraudages), ce doit être le plus grand diamètre du filetage désiré. Par exemple, pour un filetage M8, Diamètre du trou serait de 8,0 mm. Pour les filetages extérieurs, le diamètre mineur (noyau du filetage) requis doit être utilisé. Cela correspond au diamètre de perçage en taraudage ; pour un filetage de M8 au pas de 1.25 mm, le diamètre mineur est de: 8 - 1.25 = 6.75 mm
Intérieur / extérieur | Filetage intérieur ou extérieur.
Sens du pas | Pas à droite ou à gauche.
Options
Sens d'usinage | Sens d'usinage, en Opposition, en Avalant, ou Mixte Cette propriété, conjointement avec la propriété Sens de rotation (broche) permet aussi de contrôler si l'usinage est effectué de bas en haut ou de haut en bas.

Copyright (c) 2011 HexRay Ltd